APP與車載機控制協定

**1.手機傳送給車載機(Master;M):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名稱 | 傳送端協定命令格式: | 備註 |
| 冷/暖氣設定 | M1-X$ | X=00(冷氣)  X=01(暖氣) |
| 車載機密碼設定 | M2-A-B-C$ | A:舊密碼  B:新密碼  C:確認新密碼  Remark:密碼為4位數阿拉伯數字  (第一次預設為0000) |
| 手機號碼設定 | M3-A-B-C$ | A:車載機密碼 (4位數阿拉伯數字)  B:手機號碼1  C:手機號碼2  Remark:手機號碼空白,代表沒有號碼  Example:  M3-A--C$(手機號碼1空白;輸入方式)  M3-A-B-$(手機號碼2空白;輸入方式) |
| 立即關閉 | M4-X$ | X=00(關閉引擎)  X=01(關閉冷氣) |
| 立即啟動 | M5-X$ | X=01~30;暖機時間(1-30分鐘) |

**註一 : APP各ICON設定並執行完後:**

**1. 若結果正確，則顯示 " xxxxxx設定完成"(例如: 車載機號碼設定完成") 一秒鐘，然後回到**

**APP首頁畫面。**

**2. 若結果錯誤，則顯示 " xxxxxx設定錯誤"(例如: 車載機號碼設定錯誤") 一秒鐘，然後回到**

**該ICON設定模組內。**

**註二 : 請以簡體字顯示所有APP畫面。**

|  |
| --- |
| **2.車載機傳送給手機(Slave,S):** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名稱 | 傳送端協定命令 | 備註 |
| 冷/暖氣設定 | 以簡體字的明碼傳遞， | 暖气设定成功,或  暖气设定失败 |
| 車載機密碼設定 | 以簡體字的明碼傳遞 | 车载机密码设定成功,或  车载机密码设定失败 |
| 手機號碼設定 | 以簡體字的明碼傳遞 | 手机号码设定成功,或  手机号码设定失败 |
| 立即關閉 | 以簡體字的明碼傳遞 | 引擎已关闭，或  引擎由车主启动，不能关闭 |
| 立即啟動 | 以簡體字的明碼傳遞 | 引擎已启动(S0)，或  引擎启动失败(S1)，或  引擎启动成功(S2)，或  偷车(S3)，或  暖车失败(S4)，或  暖车完毕(S5) |
| 例外狀態 | 以簡體字的明碼傳遞 | 手机号码未授权 |

|  |
| --- |
| **Remark:** |

|  |  |
| --- | --- |
| $ | End(溝通協定結尾)。 |
| X | 兩位數,數值為個位數請補零。例如:數值3🡪03 |